附件一：技术需求书

1、项目背景与目标

背景：为强化财务内控管理合规性，现有系统需升级台式电脑端电子手写签名功能以及移动端手写签名功能，确保审批流程可追溯、防篡改。

目标：实现电子签名与系统无缝集成。

2、系统功能要求

2.1 电子签名功能

功能模块：

功能模块：

-电子手签设备支持台式电脑端设备驱动兼容Windows 10/11、Linux及国产操作系统（如统信UOS等）

- 支持移动端Android/iOS系统手写签名输入，适配不同屏幕尺寸。

- 签名笔迹实时加密（采用国密SM2/SM3算法或国际通用AES-256）。

- 签名数据绑定时间戳、操作人ID、设备唯一标识，生成PDF/图片格式签名文件。

- 审计日志：记录签名时间、IP地址、设备信息，支持按时间/人员/流程分类查询。

性能要求：

签名响应时间≤1秒，高并发场景（≥100用户同时操作）下系统稳定性≥99.9%。

2.2 电子手签板技术要求

硬件参数：

感应方式：电磁感应方式；坐标分辨率：不小于5080lpi；定位精度：±0.5mm；读写速率：不小于133点/秒；读取高度：大于7mm；倾斜范围：±60°(与垂直方向)；通讯接口：USB（支持3.0）；电源要求：5V,100mA；工作温度：0℃ 到 40℃；支持系统：Windows系统和Linux系统（如统信UOS和银河麒麟）；电磁手写笔采用无线无源技术；手写笔支持2048级压感；签名板的驱动程序可以直接嵌入到第三方应用程序中。

3. 交付要求

交付周期：合同签订后20日内完成开发、部署及调试。

培训服务：提供至少2次系统操作与维护培训。

售后服务：

3年免费质保（含硬件设备），7×24小时技术支持。